Réseau wifi, placer des bornes

Câbles RJ45 catégorie 4 pour relier les équipements entre eux   
La catégorie 4 est un type de câblage testé à 20 MHz. Ce standard fut principalement utilisé pour les réseaux Token Ring à 16 Mbit/s ou les réseaux [10BASE-T](https://fr.wikipedia.org/wiki/10BASE-T)[1](https://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e#cite_note-tp-1)  
  
Switchs 5 ports, en cascade, de 10mb/s   
Gaine technique entre les bâtiments

91 postes  
40 service 1  
30 service2  
10 Administratif  
4 Informatique

1 directeur Admin Financier  
1 Responsable prod 1  
1 Responsable prod 2  
1 Responsable SAV + 1 Assistante  
1 Directeur Gen + 1 Assistante

**Placement des commutateurs**

**Aile ouest RDC  
Emplacement R**  
Est situé à l'endroit où la ligne d'alimentation secteur principale pénètre dans l'immeuble. Éclairage incandescent. Porte s'ouvrant vers l'extérieur et verrouillable Le plafond n'est pas suspendu. Murs en parpaings recouverts de peinture ignifuge. Pièce comportant quatre prises de courant. Plus grande zone

**Ouest 1etage  
Emplacement U**Éclairage fluorescent. Porte s'ouvrant vers l'extérieur et verrouillable. Plafond est suspendu. Pièce comporte quatre prises de courant.

**Aile est RDC  
Emplacement N**Situé à l'endroit où la ligne d'alimentation secteur pénètre dans l'immeuble est. Eclairage incandescent. Porte s'ouvrant vers l'extérieur et verrouillable. Le plafond non suspendu. Murs en parpaings recouverts de peinture ignifuge. Pièce comportant quatre prises de courant.

**Est 1etage  
Emplacement P**Éclairage fluorescent. Porte s'ouvrant vers l'extérieur et verrouillable. Murs en parpaings recouverts de peinture ignifuge. Pièce comportant quatre prises de courant.

**RDC principal  
Emplacement D**Éclairage incandescent. Porte s'ouvrant vers l'extérieur et verrouillable. Le plafond n'est pas suspendu. Murs en parpaings et recouverts de peinture ignifuge. Située à proximité du point de présence. Comporte quatre prises de courant.

**1etage Principal  
Emplacement H**Éclairage fluorescent Porte s'ouvrant vers l'extérieur et verrouillable. Plafond non suspendu. Murs en parpaings sont recouverts de peinture ignifuge. Pièce comportant cinq prises électriques.