

Il y a 91 salarié avec 6 services,

1 service produit 1 (41)  
 2 service produit 2 (31)  
 3 service administratif (10)  
 4 service informatique (4)  
 5 service sav (2)  
 6 service direction (3)

On peut avoir un maximum de 5 personnes par pieces. Ce qui est largement suffisent en fonction de la taille du batiment et du  
 nombre de salariés.  
  
 On peut mettre le service 1 au rez de chaussé du batiment principale car ils sont le plus grand nombre  
 Au premier étage le service 2 ainsi que le 6   
 Aile est le service 3 et au premier étage le service 5 et 4

Ce qui laisse l’aile ouest a disposition pour un futur aggrandissement de l’entreprise.

En ce qui concerne l’adressage on peut partir sur un réseau priver de classe B soit 172.16.0.0/12  
 On peut donc partir sur un adressage avec le 3eme octect utiliser pour different sous réseau.  
  
 172.16.0.0 va etre le réseau direction  
 172.16.1.0 va etre le réseau produit 1  
 172.16.2.0 réseau produit 2  
 172.16.3.0 réseau administratif + sav + informatique  
 172.16.4.0 réseau supplementaire pour des serveurs.

Ça fait un masque réseau

14.30  
 10h demo tech (2 personnes pour faire la demo)  
  
 Jeudi matin 11h, presentation du plan de la soutenance   
 Jeudi soir, rend l’ensemble des documents(rapport, le plan budgetaire, le ficher de la maquette). Envoi Frank.